###########################################
# DVB-T, Deutschland, Rhein-Main Gebiet
###########################################

# Start der Ausstrahlung: ARD Multiplex 2 und ZDF Multiplex ab 04.10.2004.
# ARD Multiplex 1 sowie Private Multiplex 1 bis 3 am 06.12.2004.

# ARD Multiplex 2 Kanal 57 wurde am 03.12.2007 auf Kanal 37 verschoben

# Alle DVB-T Sender im Rhein-Main Gebiet senden vertikal polarisiert

# Sender auf dem grossen Feldberg und FFM-Fernmeldeturm sind Rundstrahler,
# Hohe Wurzel ist Richtstrahler

# Kanaele 5 bis 10 liegen im "VHF"-Band, 21 bis 69 im "UHF"-Band, d.h.,
# nur ARD Multiplex 1 wird im VHF-Band gesendet.

# Nettodatenrate 13.06 MBit/s fuer ARD Multiplex 1, 13.27 MBit/s fuer alle anderen


##################################################################################
#T  freq    bw   coderate_HP coderate_LP modulation transmode guard-int hierarchy
#--------------------------------------------------------------------------------

# Kanal 8, ARD Multiplex 1, Grosser Feldberg 10kW, Hohe Wurzel 20kW, FFM-Turm 10kW
T 198500000 7MHz 2/3         NONE        QAM16      8k        1/4       NONE

# Kanal 22, ZDF Multiplex, Grosser Feldberg 50kW, Hohe Wurzel 100kW, FFM-Turm 50kW
T 482000000 8MHz 2/3         NONE        QAM16      8k        1/4       NONE

# Kanal 34, Private Multiplex 1, Grosser Feldberg 50kW, Hohe Wurzel 100kW, FFM-Turm 50kW
T 578000000 8MHz 2/3         NONE        QAM16      8k        1/4       NONE

# Kanal 37, ARD Multiplex 2, Grosser Feldberg 50kW, Hohe Wurzel 100kW, FFM-Turm 50kW
T 602000000 8MHz 2/3         NONE        QAM16      8k        1/4       NONE

# Kanal 54, Private Multiplex 2, Grosser Feldberg 50kW, Hohe Wurzel 100kW, FFM-Turm 50kW
T 738000000 8MHz 2/3         NONE        QAM16      8k        1/4       NONE

# Kanal 64, Private Multiplex 3, Grosser Feldberg 50kW, Hohe Wurzel 100kW, FFM-Turm 50kW
T 818000000 8MHz 2/3         NONE        QAM16      8k        1/4       NONE
