# Lille - France (DVB-T transmitter of Lambersart)
#offset of 167000 for Cinergy T2. Other type of card users need to replace 167 by 000
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
#R2
T 538167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
#R4
T 546167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
#R3
T 562167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
#R6
T 586167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
#R1
T 594167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
