<!DOCTYPE piklab>
<piklab>
  <general>
    <device>16F873</device>
    <files>
      <item>blinker.c</item>
      <item>add.c</item>
    </files>
    <description/>
    <version>0.1</version>
    <tool>sdcc</tool>
    <custom_linker_script/>
    <opened_files>
      <item>blinker.c</item>
    </opened_files>
  </general>
  <sdcc>
    <custom_options/>
    <include_dir>/home/nicolas/prog/piklab/test/sdcc/</include_dir>
  </sdcc>
  <assembler>
    <warning_level>0</warning_level>
    <custom_options/>
    <include_dir>/home/nicolas/prog/piklab/test/sdcc/</include_dir>
    <includes>$(SRCPATH)</includes>
  </assembler>
  <linker>
    <hex_format>inhx32</hex_format>
    <object_dir>/home/nicolas/prog/piklab/test/sdcc/</object_dir>
    <custom_options>-r</custom_options>
    <format>inhx32</format>
    <includes>$(SRCPATH)</includes>
  </linker>
  <compiler>
    <includes>$(SRCPATH)</includes>
    <custom_options>-Wl-r</custom_options>
  </compiler>
  <bin_to_hex>
    <includes>$(SRCPATH)</includes>
    <custom_options/>
  </bin_to_hex>
  <object_viewer>
    <includes>$(SRCPATH)</includes>
    <custom_options/>
  </object_viewer>
  <disassembler>
    <includes>$(SRCPATH)</includes>
    <custom_options/>
  </disassembler>
</piklab>
