<!DOCTYPE piklab>
<piklab>
  <general>
    <files>
      <item>blinker.asm</item>
    </files>
    <version>0.1</version>
    <description/>
    <device>16F877</device>
    <tool>gputils</tool>
    <custom_linker_script/>
    <opened_files>
      <item>blinker.asm</item>
    </opened_files>
  </general>
  <assembler>
    <warning_level>0</warning_level>
    <include_dir/>
    <custom_options/>
    <has_custom_arguments>false</has_custom_arguments>
    <custom_arguments>
      <item>-c</item>
      <item>-I$(SRCPATH)</item>
      <item>-p%DEVICE</item>
      <item>-w1</item>
      <item>%I</item>
    </custom_arguments>
    <includes>
      <item>$(SRCPATH)</item>
    </includes>
  </assembler>
  <linker>
    <debug>0</debug>
    <hex_format>inhx32</hex_format>
    <object_dir/>
    <custom_options/>
    <format>inhx32</format>
    <custom_linker_script>/home/nicolas/prog/piklab/piklab/test/sdcc/16f873.lkr</custom_linker_script>
    <has_custom_arguments>false</has_custom_arguments>
    <custom_libraries/>
    <includes>
      <item>$(SRCPATH)</item>
    </includes>
    <custom_arguments>
      <item>-o%O</item>
      <item>-c</item>
      <item>-ainhx32</item>
      <item>-m</item>
      <item>-I$(SRCPATH)</item>
      <item>$LKR(-s%LKR)</item>
      <item>%OBJS</item>
      <item>%LIBS</item>
    </custom_arguments>
  </linker>
  <sdcc>
    <custom_options/>
    <include_dir/>
  </sdcc>
  <compiler>
    <has_custom_arguments>false</has_custom_arguments>
    <custom_options/>
    <warning_level>0</warning_level>
    <custom_arguments>
      <item>-I$(SRCPATH)</item>
      <item>-I</item>
      <item>-p</item>
      <item>%DEVICE</item>
      <item>%I</item>
    </custom_arguments>
    <includes>
      <item>$(SRCPATH)</item>
    </includes>
  </compiler>
</piklab>
