# DVB-T Roma
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
# MUX DFREE
T 810000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/32 NONE
# MUX La7/MTV
T 730000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/32 NONE
# MUX MEDIASET 1
T 626000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/32 NONE
# MUX MEDIASET 2
T 762000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/32 NONE
# MUX-A RAI
T 698000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/32 NONE
# MUX-B RAI
T 186000000 7MHz 2/3 2/3 QAM64 8k 1/32 NONE
# SUPER 3
T 538000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/32 NONE
